**Ausschreibungstext DL**

Dachausstieg DL

Standardgrößen - Länge x Breite:  
DL97 - lichtes Maß 900 x 700 mm  
DL99 - lichtes Maß 900 x 900 mm  
DL147 - lichtes Maß 1400 x 700 mm  
DL159 - lichtes Maß 1500 x 900 mm  
DL249 - lichtes Maß 2400 x 900 mm  
Längste Seite ist Scharnierseite

Maßanfertigung:  
Maßanfertigungen sind auf Anfrage möglich. Höchstabmessung der Flachdachausstiege ohne Fenster: 3.000 x 1.200 mm, Höchstabmessung der Flachdachausstiege mit Fenster: 3.000 x 1.025 mm

Aufrisshöhe: 330 mm  
Längste Seite ist Scharnierseite  
Dämmung: 80 mm Hartschaum im Deckel  
Ausgestattet mit Gasdruckfedern für ein einfaches Öffnen und Schließen des Deckels  
Neopren-Gummi zwischen Aufriss und Deckel für wind- und wasserdichte Abdichtung  
Diagonale Stütze an der Deckelinnenseite  
Lackierung: innen und außen pulverbeschichtet in RAL 9010   
Komplett in Edelstahl ausgeführt  
2-Punkt-Verriegelung auf der Deckelinnenseite mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln

Werte:  
Isolation (DIN EN ISO 6946): U-Wert (des Isolationsmaterials im Deckel): 0,26 W/m2K  
Lärmschutz (EN ISO 140-1): 22 dB  
Wind- und wasserdicht (EN1026/EN12155): 650 Pa  
Konstruktionsstärke (EN1026/1027): 3.000 Pa  
Luftdurchlass (EN1026): 0,5 m3/hm1   
Schneelast (EN 1991-1-5): 3kN/m2  
Belastbarkeit: ± 4.800 Kg/m2

Mögliches Zubehör:

Elektrischer Antrieb (keine 2-Punkt-Verriegelung)  
Sicherheitsgeländer, entlang oder um den Dachausstieg (Montage auf dem Dach oder auf Betonziegel)